{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Instrucciones","Portada","Resultados","1.1.CaractAcero","1.2.OptimizEjecución","1.3.CtrlEjecución","1.4.OptimizAcero","1.5.CtrlImpactos","1.6.GestiónResiduos","2.ContribSocial","3.VidaÚtil","Tablas","Coef. Ponderación y Func. Valor"],"not_rendered":{"images":13,"external_links":1,"defined_names":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Instrucciones","index":0,"n_rows":109,"n_cols":9,"rows_kept":109,"merged":[[1,1,2,18],[3,1,4,18],[6,1,7,18],[9,3,14,17],[16,3,18,17],[20,3,20,17],[22,5,25,17],[27,5,32,17],[34,5,35,17],[37,5,38,17],[40,5,42,17],[44,7,44,17],[45,7,45,17],[46,7,46,17],[47,7,47,17],[49,5,50,17],[52,5,58,17],[60,3,61,17],[63,5,68,17],[70,5,76,17],[78,5,84,17],[85,2,85,17],[86,3,87,17],[89,3,91,17],[93,3,94,17],[96,3,98,17],[101,8,101,14],[102,8,102,14],[103,8,103,14],[104,8,104,14],[105,8,105,14],[106,8,106,14],[107,8,107,14],[108,8,108,14],[109,8,109,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Herramienta informática MIVES-EAE V01"]
[]
[null,"Cálculo del Índice de Contribución a la Sostenibilidad (ICES-EA) según el Anejo 11 de la EAE"]
[]
[]
[null,"Instrucciones básicas de uso"]
[]
[]
[null,null,1,"Presentación y características básicas. Agradecemos su confianza al usar esta herramienta, y esperamos que le sea de utilidad. MIVES-EAE V01 es un libro electrónico de ayuda para el cálculo del Índice de Contribución de la Estructura de Acero a la Sostenibilidad (ICES-EA) a que hace referencia el Anejo 11 de la instrucción española EAE de acero estructural. Dicho anejo es una aplicación del método MIVES (Método Integrado de Valor para Evaluaciones Sostenibles) al campo que nos ocupa. La aplicación se suministra en la forma de un archivo de formato XLT (Plantilla de Excel 97-2003), generado mediante Microsoft Office Excel 2003. Para su correcto funcionamiento se recomienda ejecutarlo usando dicha versión de Excel, o una versión posterior. MIVES-EAE V01 es una aplicación libre, de uso gratuito. Los autores no serán responsables de los daños de cualquier naturaleza que se deriven del uso o imposibilidad de uso de la misma."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,2,"Necesidad de conocer el Anejo 11 de la EAE. Para poder utilizar adecuadamente esta herramienta el usuario debe estar familiarizado con los conceptos vertidos en el Anejo 11 de la EAE, con las características de la estructura que intervienen la evaluación de su sostenibilidad, y con las variables que se usan en el cálculo del ICES-EA. En consecuencia, se recomienda estudiar previamente dicho anejo."]
[]
[]
[]
[null,null,3,"Introducción de datos y realización de cálculos. Esta herramienta contiene, además de la presente hoja de instrucciones, otras diez hojas de cálculo."]
[]
[{"$nulls":4},"a","Hojas de portada y de resumen de resultados. La primera de ellas (Portada) es la portada, para su uso en caso de inclusión de estos cálculos como anejo de un proyecto. El usuario debe introducir en ella los datos descriptivos del proyecto y de la evaluación que se va a llevar a cabo (nombre del proyecto, localización, fecha y autor, entre otros aspectos). La segunda (Resultados) recoge dichos datos y también los resultados, con un resumen de todos los cálculos realizados, incluido un diagrama en el cual se pueden observar los posibles niveles de ICES-EA y el nivel alcanzado en cada momento."]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"b","Hojas de introducción de datos. En las restantes hojas se introducirán los valores de las diferentes variables que el Anejo 11 utiliza para el cálculo del ICES-EA. Cada hoja está destinada a recoger los valores que toman las variables consideradas en cada uno de los seis criterios medioambientales (1.1.CaractAcero, 1.2.OptimizEjecución, ..., 1.5.CtrlImpactos, 1.6.GestiónResiduos), en el criterio de contribución social de la estructura (2.ContribSocial) y en el de contribución por extensión de su vida útil (3.VidaÚtil). Algunos valores a introducir son numéricos, como los pesos del acero, otros son alfanuméricos, como el nombre de las empresas que intervienen en la ejecución, y otros ya están pre-programados de acuerdo con los posibles valores que puede tomar la variable, de forma que el usuario sólo tiene que escoger la opción oportuna de la correspondiente lista desplegable."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Se hace notar que, en este tipo de listas, las opciones a escoger están ordenadas de mayor a menor impacto positivo sobre el ICES-EA. Es decir, cuanto más arriba se encuentra una opción en dichas listas, más aumenta el ISMA-EA o el ICES-EA."]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Recuérdese también que los datos numéricos o alfanuméricos a introducir se pueden tomar directamente de otras hojas electrónicas (por ejemplo, de mediciones) que se hayan realizado al redactar el proyecto, ligando unas celdas con otras. "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"c","Zonas no accesibles. Todas las hojas están protegidas, de forma que el usuario solo puede acceder a las zonas de introducción de datos. De esta forma se evita el acceso involuntario a otras zonas, que podría perjudicar el funcionamiento de la herramienta. Para que la identificación de los distintos tipos de zona sea más sencilla, en las restantes hojas de cálculo se han usado los siguientes colores de fondo y letra para cada tipo de celda:"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},1,"Títulos y resultados (zonas no accesibles)."]
[{"$nulls":6},2,"Nombres de las variables del Anejo 11 de la EAE (zonas no accesibles)."]
[{"$nulls":6},3,"Resultados de cálculos intermedios (zonas no accesibles)."]
[{"$nulls":6},4,"Celdas de introducción de datos (zonas accesibles)."]
[]
[{"$nulls":4},"d","Cálculos y visualización de resultados. Los cálculos se realizan de manera automática conforme se van introduciendo datos. Una vez introducidos todos los datos, volviendo a la hoja de Resultados se podrán visualizar tanto los propios resultados como el ya aludido resumen de los cálculos realizados. "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"Aún así, en cada una de las hojas de introducción de datos se muestran también los valores que toman el ISMA-EA (Índice de Sensibilidad Medioambiental de la Estructura de Acero) y el propio ICES-EA de ejecución, que es el que se prevé como definitivo. Este último es el índice esencial, y en cada hoja de introducción de datos aparece tanto en su forma numérica como en la de nivel o etiqueta alfabética (niveles A a E). Con todo ello, el usuario puede ver cómo varían ambos índices conforme se van introduciendo los datos de la estructura. Nótese que el valor del ISMA-EA comienza a variar desde el momento en que empiezan a introducirse valores, pero el valor del ICES-EA, debido a su fórmula, será nulo hasta que se comiencen a introducir los datos relativos a contribución por extensión de la vida útil (ICES-EA=a+b·ISMA-EA, siendo a el coeficiente de contribución social y b el coeficiente de contribución por extensión de la vida útil)."]
{"$rows_empty":7}
[null,null,4,"Análisis de sensibilidad y toma de decisiones. Por lo que se va a explicar a continuación, resulta de interés analizar cómo varían el ISMA-EA y el ICES-EA ante cualquier variación de los datos introducidos."]
[]
[]
[{"$nulls":4},"a","Conceptos básicos. Como se ha anticipado, en cada hoja de introducción de datos se puede observar el valor que toman el ISMA-EA y el ICES-EA en cada momento. Esto permite ver de manera inmediata cómo varían dichos índices al modificar el valor de una o más variables, facilitando la realización de un sencillo análisis de sensibilidad (análisis ¿qué pasaría si ...?), como se va a explicar en el epígrafe 4.b. Un determinado objetivo de ICES-EA se puede conseguir de varias formas distintas. Con esta herramienta el usuario podrá conocer la magnitud del impacto sobre el ICES-EA de potenciales decisiones que podría tomar para alcanzar el ICES-EA objetivo, siguiendo caminos diferentes. Esto es lógico, porque cada proyecto tiene sus propias complejidades, y una determinada exigencia puede ser más o menos fácil de cumplir en unos proyectos que en otros. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"b","Análisis de sensibilidad. Para realizar un análisis de sensibilidad lo primero es introducir todos los datos base de la estructura; es decir los que el proyectista ha establecido que se deben respetar, más los que, no habiendo sido especificados, su consideración resulta realista para las condiciones estimadas en las cuales se va a desarrollar la obra. Tras ello el usuario puede ir a cada hoja y hacer modificaciones en los datos de entrada, observando de inmediato como varían dichos índices, e identificando qué puede hacer que el ICES-EA aumente o disminuya, comparando también, por ejemplo, las consecuencias (en plazo o costes, entre otras) que tiene conseguir un mismo aumento del ICES-EA de diferentes maneras. Para estimar dichas consecuencias se requiere tener cierta experiencia en el proyecto y construcción de estructuras de acero. Todo lo anterior no impide el uso de otras funciones más avanzadas de Excel, que permiten realizar análisis de sensibilidad más complejos y completos."]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"c","Toma de decisiones. Se recomienda que el ICES-EA de proyecto sea un tanto superior al ICES-EA objetivo que plantea el cliente, ya que los inevitables cambios durante la contratación y la obra pueden hacer que disminuya. Esto debe hacerse en base a los valores numéricos del ICES-EA, proyectando la estructura para un valor que resulte, por ejemplo, un 30% mayor que el objetivo. Este margen deberá ser tanto mayor cuanta mayor sea la incertidumbre que rodea al proyecto. Una vez introducidos todos los datos base de la estructura, el usuario comprobará cuán cerca o lejos se está de poder cumplir el ICES-EA objetivo. Tras ello realizará un análisis de sensibilidad para identificar, por un lado, qué posibles sucesos futuros pueden hacer bajar el ICES-EA y, por otro, qué se puede hacer para aumentarlo, analizando las consecuencias de ello sobre el resto de objetivos del proyecto (plazo, coste; entre otros). Esto se puede hacer en diferentes momentos de las fases de proyecto, contratación y obra. En función de ello el usuario tomará sus propias decisiones. "]
{"$rows_empty":7}
[null,null,5,"Impresión de resultados. Para imprimir las diferentes hojas electrónicas basta con seleccionar las opciones Archivo > Imprimir del menú de Excel. Todas las hojas están ya formateadas y configuradas de antemano para su impresión."]
[]
[]
[null,null,6,"Guardar datos. Para guardar los datos de un proyecto u obra se debe generar un archivo de extensión XLS (Libro de Excel 97-2003) o XLSX (con versiones posteriores de Excel) utilizando la función Archivo > Guardar (o Archivo > Guardar como) del menú de Excel, de forma que la plantilla (el archivo de extensión XLT) quede siempre en blanco, sin alterar."]
[]
[]
[]
[null,null,7,"Propuestas de mejora. En caso de detectarse algún problema, o de identificarse posibles ideas para mejorar la herramienta, el usuario puede ponerse en contacto con los autores de la misma en la dirección abajo incluida. "]
[]
[]
[null,null,8,"Agradecimientos. Los trabajos para crear esta aplicación han tenido lugar en el marco del proyecto BIA2010-20789-C04-02, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Esta aplicación es un desarrollo realizado a partir de otra aplicación construida por este mismo grupo (denominada MIVES-EHE-08), que sirve para calcular el ICES de una estructura de hormigón, y que puede descargarse en las mismas Webs en las que se encuentra disponible esta aplicación."]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"Grupo de Ingeniería y Dirección de Proyectos (GRIDP)"]
[{"$nulls":8},"Universidad de La Coruña - Escuela Politécnica Superior"]
[{"$nulls":8},"Campus de Esteiro - C/ Mendizábal, S/N"]
[{"$nulls":8},"15.403 - Ferrol (A Coruña - España)"]
[{"$nulls":8},"Tel. +34.981.33.74.00 - Fax +34.981.33.74.10"]
[]
[{"$nulls":8},"Autores: Diego Gómez - Alfredo del Caño - Pilar de la Cruz"]

{"sheet":"Portada","index":1,"n_rows":29,"n_cols":2,"rows_kept":29,"merged":[[1,1,2,8],[3,1,4,8],[8,1,8,8],[9,1,9,8],[11,1,11,8],[12,1,12,8],[14,1,14,8],[15,1,15,8],[17,1,17,8],[18,1,18,8],[22,1,22,8],[23,1,23,8],[25,1,25,8],[26,1,26,8],[28,1,28,8],[29,1,29,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"Anejo de cálculo de sostenibilidad de la estructura de acero"]
[]
[null,"Cálculos realizados de acuerdo con el Anejo 11 de la EAE"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Nombre del proyecto u obra:"]
[]
[]
[null,"Localización:"]
[]
[]
[null,"Autor del proyecto:"]
[]
[]
[null,"Fecha de redacción del proyecto:"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Fecha de la evaluación:"]
[]
[]
[null,"Autor de la evaluación:"]
[]
[]
[null,"Observaciones:"]

{"sheet":"Resultados","index":2,"n_rows":35,"n_cols":17,"rows_kept":35,"merged":[[2,1,2,16],[3,1,3,16],[6,1,13,1],[6,3,6,16],[7,3,7,16],[8,3,8,16],[9,3,9,16],[11,3,11,16],[12,3,12,16],[13,3,13,16],[15,1,15,2],[15,15,15,16],[16,15,16,16],[17,1,27,1],[17,7,23,7],[17,15,17,16],[19,4,21,4],[20,10,27,10],[23,13,34,13],[23,15,23,16],[24,15,24,16],[25,8,27,8],[25,9,27,9],[31,1,34,5],[31,6,31,11],[31,14,31,16],[32,6,32,11],[34,6,34,11],[34,14,34,16],[43,8,43,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Herramienta informática MIVES-EAE V01"]
[null,"Resultados y resumen de los cálculos realizados"]
[]
[]
[null,"Datos generales","Nombre del proyecto u obra ",""]
[null,null,"Localización ",""]
[null,null,"Autor del proyecto ",""]
[null,null,"Fecha de elaboración del proyecto ",""]
[]
[null,null,"Fecha de la evaluación ",""]
[null,null,"Autor de la evaluación ",""]
[null,null,"Observaciones ",""]
[]
[null,"Resumen de cálculos y resultados (*)",{"$nulls":13},"ICES-EA - Niveles"]
[{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,"Criterios medioambientales","Caracterización del acero",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Tipo de productos básicos",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},"ICES-EA proyecto"]
[{"$nulls":3},{"v":0.5,"d":"0.50"},{"$nulls":11},"","Nivel A"]
[null,null,"Optimización de la ejecución",{"v":0,"d":"0.00"},null,null,{"v":0.4,"d":"0.40"},null,null,{"v":0.7,"d":"0.70"},{"$nulls":5},"","Nivel B"]
[{"$nulls":3},{"v":0.5,"d":"0.50"},null,"Optimización de productos básicos",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Productos",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"","Nivel C"]
[null,null,"Control de la ejecución",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":11},"","Nivel D"]
[{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,{"v":0.2,"d":"0.20"},{"$nulls":8},{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]
[null,null,"Optimización del acero",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Preservación de recursos",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":4},"ISMA-EA",{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,0.33,null,null,{"v":0.3,"d":"0.30"},{"$nulls":5},"ICES-EA ejecución"]
[null,null,"Control de los impactos",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Impacto en el entorno humano",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Medidas para\nreducir impactos",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":5},"","Nivel A"]
[{"$nulls":3},{"v":1,"d":"1.00"},null,null,0.67,{"$nulls":8},"","Nivel B"]
[null,null,"Gestión de los residuos",{"v":0,"d":"0.00"},null,"Impacto en el ambiente",{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":8},"","Nivel C"]
[{"$nulls":15},"","Nivel D"]
[{"$nulls":15},{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]
[]
[null,"(*) Encima de los valores de cada criterio y bloque de criterios medioambientales\nse incluyen los coeficientes de ponderación α, β y γ establecidos por la EAE.",{"$nulls":4},"Coeficiente de contribución social en proyecto (a)",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},null,"ICES-EA=a+b·ISMA-EA"]
[{"$nulls":6},"Coeficiente de contribución social en ejecución (a)",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},null,"ICES-EA proyecto",{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]
[{"$nulls":14},"ICES-EA ejecución",{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]
[{"$nulls":6},"Coeficiente de extensión de la vida útil (b)",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"},null,"(valores de ISMA-EA e ICES-EA entre 0 y 1)"]

{"sheet":"1.1.CaractAcero","index":3,"n_rows":31,"n_cols":9,"rows_kept":31,"merged":[[2,1,2,8],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[8,8,9,8],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[12,3,12,7],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[17,1,17,2],[19,1,19,2],[21,1,21,2],[21,3,21,4],[28,1,28,2],[29,1,29,2],[29,3,29,4],[30,1,30,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"1.1. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL DE CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE ACERO"]
[]
[]
[null,"Tipo de acero",{"$nulls":6},"Total"]
[null,"Peso del acero (kg)",null,0,0,0,0,0,0]
[null,"Porcentaje del acero",null,{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Certificación medioambiental de la producción"]
[null,"El acero acredita con un distintivo de calidad oficialmente reconocido que su producción está sometida a las exigencias del protocolo de Kyoto"]
[null,"Puntuación por Certificación Medioambiental",null,0,0,0,0,0]
[null,"Puntuación por Protocolo de Kyoto",null,0,0,0,0,0]
[null,"Porcentaje de acero en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Puntuación",null,0,0,0,0,0]
[null,"Puntuación ponderada",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Puntuación del criterio (0-100) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Valor del indicador (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"EMAS"]
[null,"ISO 14001"]
[null,"Sin Certificación"]
[]
[null,"Sí"]
[null,"No"]
[]
[null,"ISMA-EA (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ICES-EA ejecución (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]

{"sheet":"1.2.OptimizEjecución","index":4,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"merged":[[2,1,2,14],[5,3,5,4],[5,5,5,6],[6,1,9,1],[6,4,9,4],[6,6,9,6],[6,7,9,7],[10,1,13,1],[10,4,13,4],[10,6,13,6],[14,3,14,7],[15,1,15,3],[15,10,15,13],[18,1,18,2],[20,1,20,2],[28,1,28,2],[28,3,28,4],[29,1,29,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"1.2. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL DE OPTIMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN"]
[]
[]
[null,"Instalación","Nombre de la empresa","Peso del acero (kg)",null,"Porcentaje del acero",null,"Distancia a la obra (km)","Puntuación por Distancia","Puntuación Dist. Constr.","Condición medioambiental","Puntuación por Condición","Puntuación Cond. Constr.","Puntuación","Puntuación ponderada"]
[null,"Instalación de ejecución en obra",null,0,0,{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},null,0,0,null,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0,null,{"v":0,"d":"0%"},null,null,0,0,null,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0,null,{"v":0,"d":"0%"},null,null,0,0,null,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0,null,{"v":0,"d":"0%"},null,null,0,0,null,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Instalación de fabricación en taller",null,0,0,{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0.00"},0,0,null,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0,null,{"v":0,"d":"0%"},null,{"v":0,"d":"0.00"},0,0,null,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0,null,{"v":0,"d":"0%"},null,{"v":0,"d":"0.00"},0,0,null,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[{"$nulls":3},0,null,{"v":0,"d":"0%"},null,{"v":0,"d":"0.00"},0,0,null,0,0,0,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Empresa constructora",{"$nulls":11},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total / Media ponderada",null,null,0,null,{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Puntuación del criterio (0-100) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Valor del indicador (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
[null,"Distintivo"]
[null,"Compromiso"]
[null,"Otros casos"]
[]
[null,"ISMA-EA (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ICES-EA ejecución (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]

{"sheet":"1.3.CtrlEjecución","index":5,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[2,1,2,3],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[14,1,14,2],[16,2,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"1.3. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL DE CONTROL DE EJECUCIÓN"]
[]
[]
[null,"Porcentaje de acero con disminución del coeficiente gM",null,"Puntuación"]
[null,{"v":0,"d":"0%"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Puntuación del criterio (0-100) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Valor del indicador (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
[null,"ISMA-EA (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ICES-EA ejecución (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]

{"sheet":"1.4.OptimizAcero","index":6,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"merged":[[2,1,2,8],[5,1,5,2],[6,1,6,2],[7,1,7,2],[8,1,8,2],[8,8,10,8],[9,1,9,2],[10,1,10,2],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[14,3,14,7],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[19,1,19,2],[21,1,21,2],[23,1,23,2],[23,3,23,4],[30,1,30,2],[31,1,31,2],[31,3,31,4],[32,1,32,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"1.4. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL DE OPTIMIZACIÓN DEL ACERO"]
[]
[]
[null,"Tipo de acero",{"$nulls":6},"Total"]
[null,"Peso del acero (kg)",null,0,0,0,0,0,0]
[null,"Porcentaje del acero",null,{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"El acero acredita con un distintivo de calidad oficialmente reconocido que su producción procede del reciclado de chatarra, al menos en un 80%"]
[null,"El acero acredita con un distintivo de calidad oficialmente reconocido que se realiza un aprovechamiento de sus escorias superior al 50%"]
[null,"El acero acredita con un distintivo de calidad oficialmente reconocido que tanto las materias primas férricas del acero como los productos se han sometido a controles de emisión radiológicos verificables y documentados"]
[null,"Puntuación por reciclado de chatarra",null,0,0,0,0,0]
[null,"Puntuación por aprovechamiento de escorias",null,0,0,0,0,0]
[null,"Puntuación por controles de emisión radiológicos",null,0,0,0,0,0]
[null,"Porcentaje de acero en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0%"}]
[null,"Puntuación",null,0,0,0,0,0]
[null,"Puntuación ponderada",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Puntuación del criterio (0-100) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Valor del indicador (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"EMAS"]
[null,"ISO 14001"]
[null,"Sin Certificación"]
[]
[null,"Sí"]
[null,"No"]
[]
[null,"ISMA-EA (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ICES-EA ejecución (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]

{"sheet":"1.5.CtrlImpactos","index":7,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[2,1,2,3],[17,2,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"1.5. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL DE CONTROL DE LOS IMPACTOS"]
[]
[]
[null,"Subcriterio","Respuesta","Puntuación"]
[null,"Se realiza pintado en obra",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Se realiza soldadura en obra",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Puntuación del criterio (0-100) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Valor del indicador (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"No"]
[null,"Sí"]
[null,"ISMA-EA (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ICES-EA ejecución (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]

{"sheet":"1.6.GestiónResiduos","index":8,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[2,1,2,6],[7,2,7,4],[10,1,10,2],[12,1,12,2],[17,2,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"1.6. CRITERIO MEDIOAMBIENTAL DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS"]
[]
[]
[null,"Subcriterio","Actuación","Porcentaje reciclado","Puntuación Reciclaje","Puntuación para 0% de cúbicas","Puntuación"]
[null,"Gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD)",null,{"v":0,"d":"0%"},0,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Puntuación del criterio (0-100) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Valor del indicador (0-1) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Reciclar y vertedero"]
[null,"Ninguna"]
[]
[null,"ISMA-EA (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ICES-EA ejecución (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]

{"sheet":"2.ContribSocial","index":9,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[2,1,2,5],[11,2,11,3],[20,2,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"2. COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN SOCIAL"]
[]
[]
[null,"Subcriterio","En proyecto","En ejecución","Puntuación en proyecto","Puntuación en ejecución"]
[null,"El constructor aplica métodos innovadores que sean resultado de proyectos de I+D+i realizados en los últimos 3 años",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Al menos, el 30% del personal que trabaja en la ejecución de la estructura ha tenido cursos de formación específica en aspectos técnicos, de calidad o medioambientales, más allá de lo legalmente establecido como obligatorio",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Se adoptan medidas voluntarias de seguridad y salud adicionales a las establecidas reglamentariamente para la ejecución de la estructura",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Se elabora una página Web pública y específica para la obra, con objeto de informar al ciudadano, incluyendo sus características y plazos de ejecución, así como sus implicaciones económicas y sociales",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Se trata de una estructura incluida en una obra declarada como de interés general por la administración pública competente",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Total",null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[null,"Coeficiente de contribución social en proyecto (a) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Coeficiente de contribución social en ejecución (a) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"Sí"]
[null,"No"]
[null,"ISMA-EA (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ICES-EA ejecución (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]

{"sheet":"3.VidaÚtil","index":10,"n_rows":22,"n_cols":6,"rows_kept":22,"merged":[[2,1,2,5],[5,2,5,4],[7,2,12,4],[7,5,12,5],[15,4,15,5],[18,1,18,2],[20,2,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"3. CONTRIBUCIÓN POR EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL"]
[]
[]
[null,"Tipo de estructura, a efectos del establecimiento\nde su vida útil mínima (según EAE)","Tipo de estructura que se va a construir",null,null,"Vida útil mínima, según EAE (años)"]
[]
[null,"Estructura de carácter temporal",{"$nulls":3},"-"]
[null,"Elementos estructurales reemplazables que no forman parte de la estructura principal (por ejemplo, barandillas, apoyos de tuberías)"]
[null,"Edificios (o instalaciones) agrícolas o industriales; obras marítimas"]
[null,"Edificios de viviendas u oficinas; puentes u obras de paso de longitud total inferior a 10 metros; estructuras de ingeniería civil (excepto obras marítimas) de repercusión económica baja o media"]
[null,"Edificios de carácter monumental o de importancia especial"]
[null,"Puentes de longitud total igual o superior a 10 metros y otras estructuras de ingeniería civil de repercusión económica alta"]
[]
[]
[null,"Vida útil realmente contemplada en el proyecto para la estructura (años)",null,null,""]
[]
[]
[null,"Coeficiente de contribución por extensión de la vida útil (b) =",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"ISMA-EA (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"ICES-EA ejecución (0-1) =",{"v":0,"d":"0.00"},"Nivel E"]

{"sheet":"Tablas","index":11,"n_rows":71,"n_cols":5,"rows_kept":71,"hidden":true,"merged":[[12,1,14,1],[15,1,17,1],[18,1,20,1],[44,1,49,1],[44,2,44,3],[45,2,49,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"TABLA A.11.4.3.1"]
[]
[null,"Sin Certificación Medioambiental de la Producción",0]
[null,"Con Certificación Medioambiental ISO 14001",10]
[null,"Con Certificación Medioambiental EMAS",40]
[null,"Producción cumple el Protocolo de Kyoto",60]
[]
[]
[null,"TABLA A.11.4.3.2"]
[]
[null,"Instalación","Condición Medioambiental","Instalación de ejecución en obra","Instalación de fabricación en taller"]
[null,"Instalación de ejecución en obra","Distintivo",70,"-"]
[null,null,"Compromiso",30,"-"]
[null,null,"Otros casos",0,"-"]
[null,"Instalación de fabricación en taller","Distintivo","-",80]
[null,null,"Compromiso","-",60]
[null,null,"Otros casos","-",30]
[null,"Empresa Constructora","Distintivo",30,20]
[null,null,"Compromiso",15,10]
[null,null,"Otros casos",0,0]
[]
[]
[null,"TABLA A.11.4.3.3"]
[]
[null,"No se aplica disminución de gM, de acuerdo con el aparado 15.3",0]
[null,"Se aplica disminución de gM, de acuerdo con el apartado 15.3",100]
[]
[]
[null,"TABLA A.11.4.3.4"]
[]
[null,"Producción por reciclado de chatarra al menos del 80%",45]
[null,"Aprovechamiento de escorias superior al 50%",25]
[null,"Controles de Emisión Radiológicos",30]
[]
[]
[null,"TABLA A.11.4.3.5"]
[]
[null,"No se realiza pintado en obra",50]
[null,"No se realiza soldadura en obra",50]
[]
[]
[null,"TABLA A.11.4.3.6"]
[]
[null,"Gestión de los residuos de la construcción y la demolición (RCD)","Ninguna",null,0]
[null,null,"Reciclar y vertedero",{"v":0.2,"d":"20%"},20]
[{"$nulls":3},{"v":0.4,"d":"40%"},40]
[{"$nulls":3},{"v":0.6,"d":"60%"},60]
[{"$nulls":3},{"v":0.8,"d":"80%"},80]
[{"$nulls":3},{"v":1,"d":"100%"},100]
[]
[]
[null,"TABLA A.11.5"]
[]
[null,"Subcriterio","En Proyecto","En Ejecución"]
[null,"El constructor aplica métodos innovadores que sean resultados de proyectos de I+D+I realizados en los últimos 3 años",0,0.02]
[null,"Al menos, el 30% del personal que trabaja en la ejecución de la estructura ha tenido cursos de formación específica en aspectos técnicos, de calidad o medioambientales",0,0.02]
[null,"Se adoptan medidas voluntarias de seguridad y salud adicionales a las establecidas reglamentariamente para la ejecución de la estructura",0,0.04]
[null,"Se elabora una página Web pública y específica para la obra al objeto de informar al ciudadano, incluyendo sus características y plazos de ejecución, así como sus implicaciones económicas y sociales",0.01,0.02]
[null,"Se trata de una estructura incluida en una obra declarada como de interés general por la Administración Pública competente",0.04,0.04]
[]
[]
[null,"TABLA DE VIDA ÚTIL"]
[]
[null,"Estructura de carácter temporal",3]
[null,"Elementos estructurales reemplazables que no forman parte de la estructura principal (por ejemplo, barandillas, apoyos de tuberías)",10]
[null,"Edificios (o instalaciones) agrícolas o industriales; obras marítimas",15]
[null,"Edificios de viviendas u oficinas; puentes u obras de paso de longitud total inferior a 10 metros; estructuras de ingeniería civil (excepto obras marítimas) de repercusión económica baja o media",50]
[null,"Edificios de carácter monumental o de importancia especial",100]
[null,"Puentes de longitud total igual o superior a 10 metros y otras estructuras de ingeniería civil de repercusión económica alta",100]
[null,"Límite de b",1.25]

{"sheet":"Coef. Ponderación y Func. Valor","index":12,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"hidden":true,"merged":[[7,1,8,1],[7,2,7,4],[7,5,8,5],[9,2,12,2],[10,3,11,3],[13,2,14,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"TABLA A.11.4.1.a"]
[]
[null,"Criterio Medioambiental","Coeficientes de Ponderación",null,null,"Peso "]
[null,null,"a","b","g"]
[1,"Caracterización del acero",{"v":0.7,"d":"0.70"},0.4,{"v":1,"d":"1.00"},0.27999999999999997]
[2,"Optimización de la ejecución",null,0.4,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.13999999999999999,"d":"0.140"}]
[3,"Control de la ejecución",null,null,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.13999999999999999,"d":"0.140"}]
[4,"Optimización del acero",null,0.2,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0.13999999999999999,"d":"0.140"}]
[5,"Control de los impactos",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.33,{"v":1,"d":"1.00"},0.099]
[6,"Gestión de los residuos",null,0.67,{"v":1,"d":"1.00"},0.201]
[]
[]
[null,"TABLA A.11.4.1.b"]
[]
[null,"Criterio Medioambiental","Ki","mi","ni","Ai","Pmáx","Px","Vi"]
[1,"Caracterización del acero",1.02,{"v":-0.5,"d":"-0.50"},50,{"v":3,"d":"3.00"},100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[2,"Optimización de la ejecución",1.06,-0.45,35,{"v":2.5,"d":"2.50"},100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[3,"Control de la ejecución",1.05,-1.8,40,{"v":1.2,"d":"1.20"},100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[4,"Optimización del acero",{"v":10.5,"d":"10.50"},-0.001,1,{"v":1,"d":"1.00"},100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[5,"Control de los impactos",{"v":10.5,"d":"10.50"},-0.001,1,{"v":1,"d":"1.00"},100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[6,"Gestión de los residuos",1.21,-0.4,40,{"v":1.6,"d":"1.60"},100,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.000"}]
[]
[]
[null,"NIVELES DE SOSTENIBILIDAD"]
[]
[null,"Nivel","Mínimo","Máximo"]
[null,"Nivel A",0.81,{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"Nivel B",0.61,{"v":0.8,"d":"0.80"}]
[null,"Nivel C",0.41,{"v":0.6,"d":"0.60"}]
[null,"Nivel D",0.21,{"v":0.4,"d":"0.40"}]
[null,"Nivel E",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0.2,"d":"0.20"}]